Expediente Nº 3405 -  M.E. -23.
Fecha y Hora de Apertura: miércoles 08 de Noviembre de 2023 a las 10:00 horas. 
______________________________________________________________________

                                                    NOMBRE Y DOMICILIO DEL PROVEEDOR
                                                                    NO VALIDO PARA COTIZAR

 Sírvase cotizar por el renglón que se detalla a continuación, de acuerdo a las especificaciones técnicas que se adjuntan al Pliego de Cláusulas Generales y Particulares de la presente Licitación Privada Nº 16/23, debidamente firmada y sellada.
      Atentamente.

Objeto del llamado: “S REPARACION DE ASCENSOR DE LA INST. Nº 521 – COMODORO RIVADAVIA.-
RENG.	CANT.	ESPECIFICACIONES	UNIT.	TOTAL	
1.-	1	Reparación de ascensor, deberá incluir materiales, insumos y mano de obra.-
El trabajo a realizar es el siguiente:
•	En cabina: el operador automático de puertas se encuentra mal regulado lo cual no permite su perfecto funcionamiento. El mismo se encontró mal reguladas ya que se salen de su lugar habitual y así no permite su mejor funcionamiento. Igualmente, las puertas exteriores.
•	Chequear ruedas de la arcata x 4 en caso de daño reemplazar.
•	Iluminación del ascensor, chequeo y cambiar tubos fluorescentes.
•	Verificar indicadores de planta baja y cabina.
•	Cambiar guiadores de arcata x 4 en caso de ser necesaria y regular las mismas
•	Agregar aceite hidráulico H68 ya que se encuentra con pérdida de fluido hidráulico.
•	Se realizara un chequeo y ajuste general, limpieza ya que se encuentra en el techo del ascensor ESCREMENTOS DE ROEDORES, desinfectar toda la zona a trabajar antes de empezar el resto de los trabajos, engrase de guías, se revisaran contactos de puertas exteriores.
•	Colocar barrera infla roja borde 2d en cabina del ascensor.
•	Controlar instalación eléctrica e hidráulica ya que la misma cañería se encuentra con oxido y perdida de fluido hidráulico en caso de perdidas mayores se reemplazaran.
•	Como también instalarle el calentador de aceite para su mejor funcionamiento ya que permite mantener en temperatura el aceite para que no se pase de niveles y no se corte a cada rato.
•	Colocar descenso automático, este sistema permite en caso de corte de energía descender y llegar a planta baja y así abrir la puerta para que nadie se quede encerrado. Colocar ups.
•	Además algunos técnicos han indicado trasladar la sala de máquinas, ya que se encuentra muy retirada (unos 8 metros), y reconstruirla detrás del pasadizo del ascensor.
			
		Total	………	$
===========	

SON PESOS (en letras)……………………………………………………………………………………………………………………………………

•	Mantenimiento de la Oferta: Veinte (20) días hábiles.

•	Plazo de Ejecución: Veinte (20) días corridos.

•	Condiciones de Pago: El pago se efectuará de acuerdo a lo pactado en el Art. 12 de las condiciones particulares mediante Acreditación en Cuenta Corriente que el proveedor tenga habilitada en el Banco del Chubut S.A.- 

•	Ante cualquier consulta técnica comunicarse al establecimiento escolar tel 297-4460497, celular 297-4392396 o al mail escuela521@gmail.com

                      ………………...…...………
                      Firma y sello del Oferente

LUGAR DE APERTURA: MINISTERIO DE EDUCACION.

ENTREGA DE SOBRES: MESA DE ENTRADAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION (9 DE JULIO 24 - RAWSON).

9 de Julio 24 – Rawson – Chubut  - TEL. 482341/482344-Fax. 4481745 (Dirección de Compras)