Licitación Privada Nº 19/23.
Expediente Nº 3644 - M.E. -23.
Fecha y Hora de Apertura: Lunes 27 de Noviembre de 2023 a las 10:00 horas. 
______________________________________________________________________

                                                    NOMBRE Y DOMICILIO DEL PROVEEDOR

                                                 NO VALIDO PARA COTIZAR
                                            
                                 Sírvase cotizar por el renglón que se detalla a continuación, de acuerdo a las especificaciones técnicas que se adjuntan al Pliego de Cláusulas Generales y Particulares de la presente Licitación Privada Nº 19/23, debidamente firmada y sellada.
      Atentamente.

Objeto del llamado: S/ ADQUISICION INSUMOS PARA CONECTIVIDAD SOLICITA DRT.

RENG.	CANT.	ESPECIFICACIONES	UNIT.	TOTAL	
1.-	1	Gabinete Rack de 56x51x52 cm con (Pared Puerta Con Chapa De Guantera Y 2 Llaves; Tapa Superior Punzonada Para Instalación De 1 Ventilador De 4". Calibre Del Cajón 20 Cold Rolled, 2 Parales Cal 18 Cold Rolled, Perforación En La Parte Posterior Para Anclar A Pared, Pintura Electrostática Color Negro Gofrado.); 1 Bandeja Para Rack 30 Cm; 1 Multitoma Para Rack 12 Servicios.			
2.-	1	Router mikrotik rb760igs.			
3.-	1	Switch tp - link 24 bocas gigabite.			
4.-	1	Switch tp - link 46 bocas gigabite.			
5.-	3	Unifi uap ac pro.			
6.-	1	Caja Cable utp cat6 305 mts.			
7.-	100	Plug rj45 cat6 blindada.  			
8.-	100	Jack rj45  cat6  x 10.			
9.-	30	Tarjeta Nano Adaptador Receptor Usb Wifi 150 Mbps 802.11n Pc.			
10.-	200	Precintos plásticos 15 cm.			
11.-	300	Conectores Ethernet rj45 cat5 macho.			
12.-	100	Conectores Ethernet rj45 cat5 hembra.			
13.-	3	Cajas cable utp cat 5e interior.			
14.-	3	LAN CONMUTADOR ETHERNET - CONMUTADORES ETHERNET / FAST ETHERNET / GIGABIT ETHERNET NO ADMINISTRABLES 16 puertos
DETALLE TÉCNICO / FUNCIONAL
Conmutadores Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit Ethernet con las siguientes características:
Compatibilidad: IEEE 802.3i 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseT y IEEE 802.3ab 1000BaseT. Deberá contar con “dual stack” IPV4/IPV6
Ports de concentración:
Conectores estándar RJ-45, con detección automática de interfaz MDI y MDI-X (MDI cruzado).
Bit rate: 10/100/1000 Mbps full duplex, con control de flujo IEEE 802.3X.
Detección de “Bit rate”: Autosensing.
Número de puertos de distribución: 16 bocas.
Puerto de uplink:  No se requiere.
Soporte de al menos 8000 direcciones MAC de red.
Soporte de Jumbo Frames de al menos 9000 bytes de longitud.
Alimentación eléctrica: Desde la red eléctrica de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas.  Se admitirá que la alimentación eléctrica se realice mediante una única fuente externa al equipo, sin necesidad de transformador adicional.		

	
		
TOTAL……	
………...………	_________
$
=========

        
Sigue al dorso ///

-2-

SON PESOS (en letras)……………………………………………………....................................................................................................

•	Mantenimiento de la Oferta: Quince (15) días hábiles.

•	Plazo de Entrega: Diez (10) días corridos.

•	Condiciones de Pago: El pago se efectuara de acuerdo a lo pactado en el Art. 13 de las condiciones particulares mediante Acreditación en Cuenta Corriente que el proveedor tenga habilitada en el Banco del Chubut S.A.- 

                      ………………...…...………
                      Firma y sello del Oferente

LUGAR DE APERTURA: MINISTERIO DE EDUCACION.

ENTREGA DE SOBRES: MESA DE ENTRADAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION (9 DE JULIO 24 - RAWSON).