Concurso Privado de Precios Nº 33/24.-
Expediente Nº 646 -M.E.-24.-
Apertura: Jueves 06 de Junio  de 2024 a las 10:00 horas.-

                                                               NOMBRE Y DOMICILIO DEL PROVEEDOR

                                            Sírvase cotizar el precio por los suministros que se detallan y especifican a continuación, siendo condición indispensable dar cumplimiento a las especificaciones y cláusulas que rigen el presente. A los efectos del Impuesto al Valor Agregado, se considerará a este Organismo como Consumidor Final.

Atentamente.

Objeto del llamado: “S/ ADQ. SWITCH P/ EQUIPOS DE LA JUNTA DE CLASIFICACIÓN NIVEL MEDIO Y CENTRO PROV. DE INFORMACIÓN EDUCATIVA”
RENG.	CANT.	ESPECIFICACIONES	UNIT.	TOTAL	
1.-	1	Switch de 48 puertos con SFP - Para redes de hasta 40 puestos de trabajo: Switch fast ethernet rackeable y stackeable Layer 2/3 con las siguientes Características:
Puertos: un mínimo de 48 puertos RJ-45 10/100/1000 de negociación automática (IEEE 802.3 tipo 10Base-T, IEEE 802.3u tipo 100Base-TX, IEEE 802.3ab tipo 1000Base-T); 4 puertos SFP de 1000 Mbps. Capacidad de encaminamiento/conmutación: 104 Gbps. Tamaño de tabla de enrutamiento: 32 entradas - Funciones de gestión: IMC - Intelligent Management Center; Interfaz de línea de comandos limitada; Navegador de Web; Administrador de SNMP; MIB Ethernet - IEEE 802.3 - Temperatura de Operación: 0 a 40 º C. Voltaje de Operación: 220 VAC 50Hz.
MTBF: mayor a 220000 horas. Management: Web interface, línea de comando, SNMP v1/2, 1 Mirror port/ Roving
Analysis Port, Firmware actualizable via TFTP o FTP.
Garantía mínima de todas las partes: 1 año.			
2.-	1	Switch de 24 puertos - Para redes de hasta 20 puestos de trabajo: Switch fast ethernet rackeable y stackeable Layer 2/3 con las siguientes Características: Puertos: un mínimo de 24 autosensing 10BASE-T/100BASE-TX ports; mínimo 1 - Port de stacking con al menos 2 puertos SFP 1000 Mbps combo. Capacidad de Apilamiento: mínimo 8 unidades, ancho de banda no menor a 2 Gbps Full Duplex. Funcionalidades Ethernet: wirespeed performance en todos los port 100 Mbps Ethernet; flow control; IEEE 802.1Q VLAN support (cantidad mínima 255); IEEE 802.1p traffic prioritization; IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (10/100 ports ); IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol. Performance de switching Ethernet mínimas: forwarding rates de 6 Mpps; capacidad de switching de 8 Gbps. Funciones de seguridad mínimas: IEEE 802.1X network login, Access Control Lists (ACLs), MAC address blocking, SSH v1. Funciones de routing: routing basado en hardware; soporte de rutas estáticas; mínimo de 4 interfaces IP. Funciones de Convergencia: Priority Queues mínimo de 8 hardware queues por puerto, Traffic Prioritization basado en DSCP, CoS, Bandwidth Management por puertos en incrementos de 1Mbs o menor. Protocolos de routing: mínimo RIP. Temperatura de Operación: 0 a 40 º C. Voltaje de Operación: 220 VAC 50Hz. MTBF: mayor a 220000 horas. Management: Web interface, línea de comando, SNMP v1/2, 1 Mirror port/ Roving Analysis Port, Firmware actualizable via TFTP o FTP.
Garantía mínima de todas las partes: 1 año.

///
-2-			
RENG.	CANT.	ESPECIFICACIONES	UNIT.	TOTAL	
3.-	1	Switch de 48 puertos con SFP Para redes de hasta 40 puestos de trabajo: Switch fast ethernet rackeable y stackeable Layer 2/3 con las siguientes características:
Puertos: un mínimo de 48 puertos RJ-45 10/100/1000 de negociación automática (IEE 802.3 tipo 10Base-T, IEEE 802.3u tipo 100Base-TX, IEEE 802.3ab Base-T): 4 puertos SFP de 1000/Mbps. Capacidad de
encaminamiento  /conmutación; 104 Gbps. Tamaño de tabla de enrutamiento 32 entradas Funciones de gestión: IMC – Intelligent Management Center; Interfaz de línea de comando limitada; Navegador de Web; Administrador de SNMP; MIB Ethernet IEEE 802.3 Temperatura de Operación: 0 a 40°c. Voltaje de operación 220 VAC 50Hz. MTBF: Mayor a 220.000 horas. MANAGEMENT: Web Interface, línea de comando, SNMP v 1/2 , 1 MIRROR, port/Roving Analysis Port, Firmware actualizable vía TFTP o FTP.
 Garantía mínima de todas las partes: 1 año			
		
TOTAL……	
………………….…	____________
$
===============	

SON PESOS (en letras)……………………………………………………………………………………………………………………………………

CONDICIONES GENERALES

Mantenimiento de la Oferta: Será de (Quince) 15 días hábiles a contar desde el día siguiente de la fecha de apertura.
Entrega de Mercadería: Será de (Diez) 10 días corridos a contar a partir de la recepción  de la Orden de Compra.
Condiciones de Pago: El pago se efectuará por la Tesorería General de la Provincia, con depósito en una Cuenta Bancaria que el beneficiario tenga habilitada en el Banco del Chubut S.A., a los (10) diez días corridos, previa presentación de la correspondiente factura, con la  debida conformidad  de los elementos entregados y de la documentación requerida para estos efectos.
Los precios cotizados se entenderán puesta la mercadería en los depósitos del Ministerio de Educación, cuyo domicilio es Mariano  Moreno  435  de  la ciudad  de Rawson, Chubut, corriendo el embalaje, acarreos, descarga  y seguros  por  cuenta del adjudicatario.
A cada propuesta se acompañará lo siguiente:

a)	Oferta.
b)	Certificados extendidos por el Banco del Chubut S.A. y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Productivo, de no encontrarse comprendido en situación de deudor moroso establecido en el Artículo 102º - inciso (d - Ley II - Nº 76 (Antes Ley Nº 5447).
c)	Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales actualizado a la fecha de apertura, emitido por la Dirección General de Rentas de la Provincia del Chubut.
d)	Certificado de Documentación Vigente, emitido a través de la oficina de Contrataciones de la Provincial.
e)	Certificado de Registro de Alimentantes Morosos.
f)	Indicar Marca.

•	De no contar con stock para la entrega establecida en las Condiciones Generales se ruega no cotizar.
•	Todos los casos no previstos en el presente llamado se regirán por la Ley II – Nº 76 (Antes Ley Nº 5447), Decreto          Nº 777/06  y toda otra Disposición vigente para el régimen de Contratación del Estado Provincial.
•	Toda modificación establecida en las cláusulas generales será causal de rechazo.                                                        

 ……………………………………
                                                                                                  Firma y sello del Oferente

Lugar de Apertura: MINISTERIO DE EDUCACION

9 de Julio 24 – Rawson – Chubut 
 	TEL. 482341/482344-Fax. 4481745 (Dirección de Compras)