Concurso Privado de Precios Nº 38/24.-
Expediente Nº 1211 -M.E.-24.-
Apertura: Martes 30 de Julio de 2024 a las 10:00 horas.-

                                                               NOMBRE Y DOMICILIO DEL PROVEEDOR

                                            Sírvase cotizar el precio por los suministros que se detallan y especifican a continuación, siendo condición indispensable dar cumplimiento a las especificaciones y cláusulas que rigen el presente. A los efectos del Impuesto al Valor Agregado, se considerará a este Organismo como Consumidor Final.

Atentamente.

Objeto del llamado: “S/ ADQ, JUEGOS RECREATIVOS PARA PARQUE DE LA ESC. PROVINCIAL N°148 DE LA LOCALIDAD DE RIO MAYO”.
RENG.	CANT.	ESPECIFICACIONES	UNIT.	TOTAL	
1.-	1	JUEGO DE HAMACAS
Dimensiones:
Altura mínima: 1.900 mm
Ancho mínimo: 3.300 mm
Cantidad de elementos: 3. – hamaca tabla: 2 y Jinete:1
Descripción:
Consiste en una estructura metáñoca compuesta por un barral, cuatro patas unidas de a dos por un tensor. Desde el barral cuelgan:
-	Un juego vaivén jinete compuesto de dos caños de bajada terminado en martillo, atravesados por dos caños horizontales que sostienen dos asientos, 1 en cada punta. 
-	Dos hamacas de goma o plástico, con cadenas
Estructura
Metálica constituida por caños de acero laminados en frio.
La terminación de la estructura será pintada con pintura poliéster por deposición electrostática horneada a 200°C. Previo desengrasado y fosfatizado con el fin de asegurar la durabilidad del proceso.
Barral con ensambles en chapa N°14 estampada e 2” de diámetro x 2mm de espesor mínimo. 
Patas de 2 mts. De largo x 1 ¼ de diámetro x 1.2mm de espesor mínimo. 
Tensores de 1 ¼” de diámetro x 1.6mm de espesor mínimo. 
Bajada de jinete de 1” de diámetro x 1.2 mm de espesor mínimo. 
Horizontal jinete de 1” de diámetro x 1.6 mm de espesor mínimo. 
Herrajes para pisos. Bases 
Cadenas estabón derecho corto N°50 recubierta con PVC cristal que asegure su durabilidad frente a las condiciones climáticas.
Asientos anatómicos, en vaivén de jinete, de plástico separado con diseño antigolpes, sin aristas.
Asientos de Hamacasen caucho o plástico color con grampas de seguridad y 2 triángulos de equilibrio en hierro N°10 zincado. 
Bujes de Nylon en montura de vaivén en Jinete de donde cuelga los martillos. Bujes de acero de 2mm de espesor mínimo en estructura vertical y horizontal de Jinete. Tornillos zincados con tuercas auto frenantes. No se aceptan elementos de fijación que puedan producir lastimaduras. Fijación al piso: se deberán proveer elementos de fijación al piso. Los accesorios deberán ser un caño soldado al encaje en la para del juego por dentro. A este caño se le soldara una arandela de gran espesor y diámetro, con  orificio para fijar por medio de tarugos a la superficie de cemento o cerámico. El conjunto se fijará a la estructura mediante un prisionero oculto tipo alem.

Sigue al dorso ///			
		-2-			
RENG.	CANT.	ESPECIFICACIONES	UNIT.	TOTAL	
2.-	1	TREPADORAS CON TECHO Y TÚNEL
Trepadora combinada a nivel de plataforma. 1.300 mm de alto, superficie 700mm x 900 mm integrada por: 
-	Un cuerpo central en tubo estructural cuadrado de 30 mm x 30 mm x 1.6 mm de espesor para la estructura y 25.4 mm x 1.6 mm de espesor para barandas, deberá estar totalmente soldado. 
-	Una plataforma de madera dura de 21 mm de espesor cubriendo la superficie, totalmente atornillada. 
-	Una caída de tobogán con caballete de 350 mm de ancho y 2.100 mm de largo, laterales de madera dura de 100 mm de alto por 14 mm mínimo de espesor, piso en cuatro tablas como máximo de madera incensio o viraró, totalmente atornilladas. Deberá tener 10 mm (mínimo) de espesor. 
-	Un plano de obstáculos lineales atornillados en madera dura de 300 mm x 2.000 mm de largo y 21 mm de espesor.
-	Un arco metálico (escalera curva) de 1.300 mm de alto en tubo estructura del 25.4 mm x 1.6 mm de espesor por 500 mm de ancho.
-	Una escalerilla de 400 mm de ancho por 1.500 mm de alrgo en tubo estructural de 25.4 mm por 1.6 mm de espesor.
-	Túnel metálico soldado en base con bordes repujados y piso de madera.
-	Estructura de prolongación superior en tubo estructural de idénticas características que el cuerpo central con techo tipo plavinil o similar
Acabados: aplicación de fondos para metal y/o maderas como base, y aplicación de pintura en polvo termo convertible por deposición electrostática tipo Epoxi horneada a 200/220°C, de 125 micrones de espesor mínimo (Norma IRAM 1198), previo tratamiento con desengrasantes y fosfatizantes con el fin de asegurar la durabilidad del proceso. Colores varios.  		
	
3.-	1	CALESITA
Rotomodelado de 4/5 mm de espesor - Diámetro: 1.40 mts, resistencia para 9 niños, colores varios. Con volante de plástico - Base de caño 1 ½” x 2 mm de espesor - Eje de 2 ½” x 2 mm de espesor con 1 ruleman inferior de crapodina y 1 ruleman superior a bolilla. La base metálica pintada con pintura en polvo termo convertible por deposición electrostática tipo Epoxi horneada a 200/220°C, de 125 micrones de espesor como mínimo (Norma IRAM 1198), previo tratamiento con desengrasantes y fosfatizantes.			
4.-	1	TOBOGAN
Bajada en rotomoldeado ondulada multicolor - Armazón en tubo estructural, pintura en polvo termo convertible por deposición electrostática tipo Epoxi horneada a 200/220°C de 125 micrones de espesor minimo (Norma IRAM 1198) previo tratamiento con desengrasantes y fosfatizantes.
Con pasamanos laterales desde su base. 
6 peldaños em caño rectangular revestidos con posapiés en plástico inyectado. Parlantes en caño reforzado rectangular con doble travesaño de refuerzo. 
Medidas: Ancho de bajada 500 mm - Largo de bajada 2800 mm - Alto total 2000 mm 			
5.-	1	GRUTA ZAPATO 
Cuerpo y bajada rotomodelado reforzada
Escaleras en caños de 1 ¼” en 1.6 mm de espesor, pintados con pintura en polvo termo convertible por deposicion electrostática tipo Epoxi horneada a 200/220°C de 125 micrones de espesor minimo (Norma IRAM 1198), previo tratamiento con desengrasantes y fosfatizantes. 
Con 4 escalones de plástico inyectado 
Medidas:  Alto 1300mm - Largo 2200 mm - Ancho 1300mm  			
			…………………	$
=============	
Sigue al dorso ///

-3-

SON PESOS (en letras) …………………………………………………………………………………………………………………………………

CONDICIONES GENERALES

Mantenimiento de la Oferta: Será de (Veinte) 20 días hábiles a contar desde el día siguiente de la fecha de apertura.
Entrega de Mercadería: Será de (Veinte) 20 días corridos a contar a partir de la recepción de la Orden de Compra.
Condiciones de Pago: El pago se efectuará por la Tesorería General de la Provincia, con depósito en una Cuenta Bancaria que el beneficiario tenga habilitada en el Banco del Chubut S.A., a los (20) veinte días corridos, previa presentación de la correspondiente factura, con la debida conformidad de los elementos entregados y de la documentación requerida para estos efectos.
Los precios cotizados se entenderán puesta la mercadería en los depósitos del Ministerio de Educación, cuyo domicilio es Mariano Moreno 435 de la ciudad de Rawson, Chubut, corriendo el embalaje, acarreos, descarga y seguros por cuenta del adjudicatario.
A cada propuesta se acompañará lo siguiente:

a)	Oferta.
b)	Certificados extendidos por el Banco del Chubut S.A. y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Productivo, de no encontrarse comprendido en situación de deudor moroso establecido en el Artículo 102º - inciso (d - Ley II - Nº 76 (Antes Ley Nº 5447).
c)	Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales actualizado a la fecha de apertura, emitido por la Dirección General de Rentas de la Provincia del Chubut.
d)	Certificado de Documentación Vigente, emitido a través de la oficina de Contrataciones de la Provincial.
e)	Certificado de Registro de Alimentantes Morosos.
f)	Indicar Marca.

•	De no contar con stock para la entrega establecida en las Condiciones Generales se ruega no cotizar.
•	Todos los casos no previstos en el presente llamado se regirán por la Ley II – Nº 76 (Antes Ley Nº 5447), Decreto          Nº 777/06 y toda otra Disposición vigente para el régimen de Contratación del Estado Provincial.
•	Toda modificación establecida en las cláusulas generales será causal de rechazo.                                                        

 ……………………………………
                                                                                                  Firma y sello del Oferente

Lugar de Apertura: MINISTERIO DE EDUCACION

9 de Julio 24 – Rawson – Chubut 
 	TEL. 482341/482344-Fax. 4481745 (Dirección de Compras)