Licitación Privada Nº 01/23.
Expediente Nº 3688 - M.E. -22.
Fecha y Hora de Apertura: miércoles 12 de abril de 2023 a las 10:00 horas. 
______________________________________________________________________

                                                    NOMBRE Y DOMICILIO DEL PROVEEDOR

                                                  NO VALIDO PARA COTIZAR
                                            
                                 Sírvase cotizar por los renglones que se detallan a continuación, de acuerdo a las especificaciones técnicas que se adjuntan al Pliego de Cláusulas Generales y Particulares de la presente Licitación Privada   Nº 01/23, debidamente firmada y sellada.
      Atentamente.

Objeto del llamado: S/ ADQ. INSUMOS TECNOLÓGICOS CON DESTINO DRT.-

RENG.	CANT.	ESPECIFICACIONES	UNIT.	TOTAL	
1.-	2	Disco Duro interno Western Digital WDGold WD102KRYZ 10TB
Factor de forma: 3.5”
Interface: Sata 6 GB/s
512user factor :512e
Capacidad Formateado: 10Tb
Rohs : Si
Ratio Transferencia de Datos: 262 Mb/s
Performance Class : 7200 rpm
Cache: 256Mb
Garantía escrita 5 años
Dimensiones: 26.1 mm x 147 mmx 101.6 mm.			
2.-	2	Disco Rígido externo 4tb USB 3.0
Almacenamiento
Capacidad 4 TB
Tecnología de almacenamiento HDD
Interfaces USB 3.0
Seguridad Con sistema de seguridad de datos
Accesorios incluidos Cable USB 3.0, Manual
Peso y dimensiones 80 mm x 20.9 mm x 115.3 mm - 0.257 kg.			
3.-	1	Estación de soldado tipo yihua 853aaa

Tensión nominal	AC 220V±10% 50Hz
Potencia	1270W
Potencia del termostato 300℃ (programa PID alta velocidad, ahora energía)
250W±10%
Ambiente de trabajo 0~40℃ humedad relativa< 80%
Ambiente de almacenamiento -20~80℃ humedad relativa< 80%
Tamaño del cuerpo 255*188*125mm
Peso 7.26KG
Parámetros de las partes
Retrabajo en aire caliente
Tensión de trabajo AC 220V±10% 50Hz
Potencia de salida 720W
Rango de temperatura 100℃~480℃
Tipo de flujo de aire Ventilador sin escobilla
Flujo de aire 120L/min (Max.)
Estabilidad de temperatura ±1℃ (estática)
Visualización Pantalla LED roja/verde	
Modo de corrección de temperatura Programa de prueba digital PID
Corrección de ciclo termodinámico por PID	Rápido tiempo de respuesta 20ms
Calentadores Esqueleto de calentador de cerámica
Boquillas/puntas estándar	(10mm, 8mm, 5mm, 13mm) Boquillas 4 PCS
Ítem Soldador
Tensión de trabajo  AC 26V±10% 50Hz
Potencia de salida 75W
Rango de temperatura 200℃~480℃
Estabilidad de temperatura ±1℃ (estática)
Visualización Pantalla LED roja/verde
Modo de corrección de temperatura Programa de prueba digital PID
Corrección de ciclo termodinámico por PID Alta velocidad 100ms
Calentadores Calentador de alta potencia importado
Boquillas/puntas estándar B
Impedancia de la punta a tierra< 2ω
Voltaje de punta a tierra < 2mv
Plataforma de precalentamiento
Fuente de alimentación	AC 220V±10% 50Hz
Potencia de salida 600W
Zona de precalentamiento	120X120mm
Material de plataforma de precalentamiento Material de calentador cerámico
Sensor de temperatura K-tipo de termopares
Rango de temperatura 50℃-350℃			

Sigue al dorso ///			
		-2-			
					
RENG.	CANT.	ESPECIFICACIONES	UNIT.	TOTAL	
					
4.-	1	Fuente de alimentación Completa tipo riden rd 606-w regulable
Fuente de alimentación ajustable con interruptor de control digital.
Funciones básicas:
Placa WIFI para conectar la aplicación y el software, también utiliza un cable micro USB para conectar el software de la PC a la fuente.
- Interfaz especial de carga de la batería.
- Ajuste de combinación de teclado + potenciómetro codificador.
- Pantalla a color de 2,4 pulgadas HD.
- Configuración de 10 memorias.
- Protección de sobre corriente y tensión.
- Visualización de tensión y corriente en tiempo real.
- Cargador de batería.
Rango de voltaje de entrada: 6-70V
Resolución de medición de voltaje de entrada: 0.01V
Rango de voltaje de salida: 0-60V
Resolución de medición de voltaje de salida: 0.01V
Rango de corriente de salida: 0-6A
Resolución de medición de ajuste de corriente: 0.001A
Rango de potencia de salida: 0-360W
Resolución de medición de voltaje de la batería: 0.01V
Precisión de la tensión de salida: 0,3% + 3 dígitos
Precisión de la corriente de salida: 0,5% + 5 dígitos
Precisión del voltaje de entrada: 1% + 5 dígitos
Precisión de medición del voltaje de la batería: 0,5% + 3 dígitos
Ondulación de salida típica: 100mV VPP
Rango de temperatura de trabajo: -10ºC a 40ºC
Ajuste del brillo de la pantalla: 6 niveles
Modo de trabajo: Modo Buck			
5.-	10	Nano Station M5
Ubiquiti NanoStation M5
Dimensions: 294 x 31 x 80 mm
Weight: 400 g
Power Supply (PoE): 24V, 0.5A
Max. Power Consumption: 8W
Power Method: Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return)
Operating Frequency: 5170-5875 MHz
Gain: 14.6-16.1 dBi
Networking Interface: (2) 10/100 Ethernet Ports
Processor Specs: Atheros MIPS 74Kc, 560 MHz
Memory: 64 MB DDR2, 8 MB Flash
Frequency: 5 GHz
Cross-pol Isolation: 22 dB Minimum
Max. VSWR 1.6:1
Beamwidth: 43° (H-pol) / 41° (V-pol) / 15° (Elevation)
Polarization: Dual Linear
Enclosure: Outdoor UV Stabilized Plastic
Mounting: Pole-Mount (Kit Included)
Operating Temperature: -30 to 75° C (-22 to 167° F)
Operating Humidity: 5 to 95% Noncondensing
Wireless Approvals: FCC Part 15.247, IC RS210, CE
RoHS Compliance: Yes			
6.-	30	Pilas Cr2032
Modelo	CR2032
Tamaño de la pila CR2032
Forma	Botón
Voltaje nominal: 3V
Composición: Litio
Tiempo máximo de retención de carga: 10 años			
7.-	20	Teclados
Teclado con botones multimedia, en castellano tipo QWERTY expandido español o latinoamericano. Interfaz usb.			
8.-	20	Mouse
Mouse láser, 2 teclas con scroll, interfaz usb,  tipo Genius.			
9.-	2	Cable Hdmi
Tipo de Cable : mallado
Conector de entrada: HDMI
Conector de salida: HDMI
Largo del cable: 20 m
Cantidad de conectores de entrada: 1
Cantidad de conectores de salida: 1			
10.-	1	Tester de red tipo Proskit mt 701
Mapeo de Cable e Indicación de Estado
Mostrar el resultado de la asignación de cable de pin a pin
Visualice el estado del cable y resuelva los problemas de cableado para continuidad, cortocircuitos, aperturas y cruces.
Soporte máximo para 8 unidades remotas.
Detección de voltaje sin contacto
Prueba el voltaje de 90 ~ 1000V, diseño especial para asegurarse de que la alimentación esté apagada antes de probar la protección del circuito
Tipos de cables probados Cable LAN RJ45 Cat 5, 5e, 6 (UTP / STP), RJ11 / 12, Cable telefónico Cat 3 (2/4/6 pin), Cable coaxial y cable sólido / trenzado normal por pinzas de cocodrilo Cable de conexión
Modos de prueba de cable Tonos de dos notas de 580/1160 Hz para ubicación y aislamiento de cables, cableado, mapeo para validación (detecta la continuidad del cable, cortocircuitos, aperturas, cableado incorrecto, cruce) y longitud abierta probada

		Sigue al dorso ///			
		-3-			
					
RENG.	CANT.	ESPECIFICACIONES	UNIT.	TOTAL	
		Tecnología de medición Método de capacitancia del cable
Max. Distancia a apertura para prueba 1,200 metros (4,000 pies / 1,300 yardas) aproximadamente
Min. Distancia a apertura para prueba 2 metros (6.8 pies / 2.2 yardas)
Exactitud típica de la prueba de longitud 2 ~ 10 metros (6.8 ~ 33 pies / 2.2 ~ 11 yardas) para la referencia 10 ~ 610 metros (33-2000 pies / 11-666 yardas): ± 5.0% 610 ~ 1,200 metros (2000 ~ 4000 pies / 666 ~ 1300 yardas). ) para referencia
Precisión de calibración de la prueba de longitud 10 ~ 610 metros (33 ~ 2,000 pies / 11 ~ 666 yardas) ± 3.0%, cable estándar: 10 ~ 50 metros (33 ~ 164 pies / 11 ~ 55 yardas)
Prueba de resolución y unidad de longitud. 0.1 metros / pies / yarda, velocidad: 1 ~ 3 segundos / tiempo
Calibración de memoria de parámetros. 1 ~ 7 juegos, permitiendo reescribir por nuevos parámetros de calibración
Max. distancia de transmisión y mapa de cable =3 km (580/1160 Hz) y 610 metros (2,000 pies / 666 yardas)
Min. distancia del mapa de cable Par trenzado: 1 metro (3 pies / 1 yarda), cable normal: 1.25 metro (4 pies / 1.35 yardas)
Mapa de cable e indicación blindada LCD 1 ~ 8 y G
Otras funciones Prueba de continuidad, protección de corriente < 5 mA y protección de voltaje CA 60 V o CC 48 V, prueba de equipo de telecomunicaciones en vivo y prueba de enrutador, apagado automático, pantalla de batería baja
Dimensión (L × W × D) 138 × 80 × 35 mm
Especificaciones del receptor MT-7071
Indicación de estado de la señal 580/1160 Hz
Indicación NCV e iluminación LED 1 LED (AC90 ~ 1000V) y 1 LED
Dimensión (L × W × D) 198 × 45 × 33 mm
Especificaciones de la unidad remota MT-7071
Unidad remota
1 piezas, máx. soporte para 8 unidades (controles remotos opcionales: MT-7071U)
Conectores compatibles RJ45 (8 pines), RJ11 / 12 (6 pines), conectores BNC
Dimensión de la unidad remota (L × W × D) 90 × 32 × 30 mm
Accesorios Cable de conexión del cable RJ45, Cable de conexión del cable RJ11 / 12, Cordón de conexión de los clips de cocodrilo, Auricular, bolsa de mano			
11.-	1	Impresora Multifunción laser (tipo HP laser jet M578) con cartuchos de tóner de repuesto. Se adjuntan especificaciones técnicas.			
		TOTAL……	…………………	$
========	

SON PESOS (en letras)……………………………………………………....................................................................................................

•	Mantenimiento de la Oferta: Treinta (30) días hábiles.

•	Plazo de Entrega: Diez (10) días corridos.

•	Condiciones de Pago: El pago se efectuara de acuerdo a lo pactado en el Art. 13 de las condiciones particulares mediante Acreditación en Cuenta Corriente que el proveedor tenga habilitada en el Banco del Chubut S.A.- 

                      ………………...…...………
                      Firma y sello del Oferente

LUGAR DE APERTURA: MINISTERIO DE EDUCACION.

ENTREGA DE SOBRES: MESA DE ENTRADAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION (9 DE JULIO 24 - RAWSON).