Concurso Privado de Precios Nº 04/24.
Expediente Nº 3644 - M.E. -23.
Fecha y Hora de Apertura: jueves 08 de febrero de 2024 a las 10:00 horas. 
______________________________________________________________________

                                                    NOMBRE Y DOMICILIO DEL PROVEEDOR

                                               NO VÁLIDO PARA COTIZAR
                                            
                                 Sírvase cotizar por los renglones que se detallan a continuación, de acuerdo a las especificaciones técnicas que se adjuntan al Pliego de Cláusulas Generales y Particulares de la presente Concurso Privado de Precios Nº 04/24, debidamente firmada y sellada.
      Atentamente.

Objeto del llamado: S/ ADQUISICION INSUMOS PARA CONECTIVIDAD SOLICITA DRT.

RENG.	CANT.	ESPECIFICACIONES	UNIT.	TOTAL	
1.-	1	Gabinete Rack de 56x51x52 cm con (Pared Puerta Con Chapa De Guantera Y 2 Llaves; Tapa Superior Punzonada Para Instalación De 1 Ventilador De 4". Calibre Del Cajón 20 Cold Rolled, 2 Parales Cal 18 Cold Rolled, Perforación En La Parte Posterior Para Anclar A Pared, Pintura Electrostática Color Negro Gofrado.); 1 Bandeja Para Rack 30 Cm; 1 Multitoma Para Rack 12 Servicios.			
2.-	1	Switch tp - link 24 bocas gigabite.			
3.-	1	Switch tp - link 46 bocas gigabite.			
4.-	1	Caja Cable utp cat6 305 mts.			
5.-	100	Plug rj45 cat6 blindada.  			
6.-	100	Jack rj45  cat6  x 10.			
7.-	200	Precintos plásticos 15 cm.			
8.-	300	Conectores Ethernet rj45 cat5 macho.			
9.-	100	Conectores Ethernet rj45 cat5 hembra.			
10.-	3	Cajas cable utp cat 5e interior.			
11.-	3	LAN CONMUTADOR ETHERNET - CONMUTADORES ETHERNET / FAST ETHERNET / GIGABIT ETHERNET NO ADMINISTRABLES 16 puertos
DETALLE TÉCNICO / FUNCIONAL
Conmutadores Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit Ethernet con las siguientes características:
Compatibilidad: IEEE 802.3i 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseT y IEEE 802.3ab 1000BaseT. Deberá contar con “dual stack” IPV4/IPV6
Ports de concentración:
Conectores estándar RJ-45, con detección automática de interfaz MDI y MDI-X (MDI cruzado).
Bit rate: 10/100/1000 Mbps full duplex, con control de flujo IEEE 802.3X.
Detección de “Bit rate”: Autosensing.
Número de puertos de distribución: 16 bocas.
Puerto de uplink:  No se requiere.
Soporte de al menos 8000 direcciones MAC de red.
Soporte de Jumbo Frames de al menos 9000 bytes de longitud.
Alimentación eléctrica: Desde la red eléctrica de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas.  Se admitirá que la alimentación eléctrica se realice mediante una única fuente externa al equipo, sin necesidad de transformador adicional.		

	
		
TOTAL……	
………...………	_________
$
=========

        
Sigue al dorso ///

-2-

SON PESOS (en letras)……………………………………………………....................................................................................................

CONDICIONES GENERALES

Mantenimiento de la Oferta: Será de (Quince) 15 días hábiles a contar desde el día siguiente de la fecha de apertura.
Entrega de Mercadería: Será de (Diez) 10 días corridos a contar a partir de la recepción  de la Orden de Compra.
Condiciones de Pago: El pago se efectuará por la Tesorería General de la Provincia, con depósito en una Cuenta Bancaria que el beneficiario tenga habilitada en el Banco del Chubut S.A., a los (10) diez días corridos, previa presentación de la correspondiente factura, con la debida conformidad  del elemento entregado y de la documentación requerida para estos efectos.
El precio cotizado se entenderá puesta la mercadería en los depósitos del Ministerio de Educación, cuyo domicilio es Mariano  Moreno  435  de  la ciudad  de Rawson, Chubut, corriendo el embalaje, acarreos, descarga  y seguros  por  cuenta del adjudicatario.
*Deberá ser instalado en la Dirección de Recursos Tecnológicos – Sede Ministerial (donde se alojan equipos servidores de red).-
A cada propuesta se acompañará lo siguiente:

a)	Oferta.
b)	Certificados extendidos por el Banco del Chubut S.A. y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Productivo, de no encontrarse comprendido en situación de deudor moroso establecido en el Artículo 102º - inciso (d - Ley II - Nº 76 (Antes Ley           Nº 5447).
c)	Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales actualizado a la fecha de apertura, emitido por la Dirección General de Rentas de la Provincia del Chubut.
d)	Certificado de Documentación Vigente, emitido a través de la oficina de Contrataciones de la Provincial.
e)	Certificado de Registro de Alimentantes Morosos.
f)	Indicar Marca .
•	De no contar con stock para la entrega establecida en las Condiciones Generales se ruega no cotizar.
•	Todos los casos no previstos en el presente llamado se regirán por la Ley II – Nº 76 (Antes Ley Nº 5447), Decreto  Nº 777/06  y toda otra Disposición vigente para el régimen de Contratación del Estado Provincial.
•	Toda modificación establecida en las cláusulas generales será causal de rechazo.                                                        

 ……………………………………
                                                                                                  Firma y sello del Oferente

Lugar de Apertura: MINISTERIO DE EDUCACION.-

9 de Julio 24 – Rawson – Chubut  - TEL. 482341/482344-Fax. 4481745 (Dirección de Compras