**ESPECIFICACIONES TECNICAS.**

**CARACTERISITICAS GENERALES:**

* **Tipo de Carrocería:** Pick Up.
* **Motor:** Mínimo 2.3 16V.
* **Combustible:** Diesel Grado 3°.
* **Cilindros:** 4.
* **Distribución:** 16 válvulas con cadena de distribución.
* **Transmisión:** 6 velocidades.
* **Tracción:** 4x4.
* **Chasis:**

Suspensión delantera: Independiente con doble brazo de suspensión, recortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora.

Suspensión trasera: Eje rígido con elástico longitudinales y amortiguadores telescópicos o similar.

* **Dirección:** Hidráulica o asistida con piñón y cremallera.
* **Frenos:**

Delanteros: Discos ventilados.

Traseros: tambor.

* **Exterior:**

Cobertor de caja.

Faros delanteros: Bi-LED o Halógenos.

Faros traseros: Led o Halógenos

Luces diurnas (DRL) de LED.

Espejos exteriores con Desempañador, regulación eléctrica y luz de giro opcional.

Llantas de acero o aleación con neumáticos 265/65/R17 AT/MT.

Estribos Laterales.

Guardabarros Extendidos.

Protector de cárter tipo “Heavy Duty” y de tanque de combustible.

* **Interior:**

Display de información múltiple con pantalla a color.

Volante con regulación en altura y profundidad.

Aire acondicionado con climatizador automático digital.

Audio con pantalla táctil con USB, Bluetooth, navegador satelital (GPS) y TV Digital.

Conectividad tipo “Android Auto” y Apple Carplay.

Sistema de audio con 6 parlantes como mínimo.

Camara de Retroceso.

Sensores de Estacionamiento delanteros (x2) y traseros (x4).

Cierre Centralizado de puertas con comando a distancia

Control de Velocidad Crucero.

Eco y Power Mode.

Transmisión manual inteligente (IMT).

Selector Electrónico de tracción 4x4.

Levanta cristales eléctrico.

Salida 220v (100w) y salida de 12 v.

* **Seguridad:**

Airbags 7 totales en la unidad.

Airbags frontales (conductor y acompañante) y de rodilla (conductor).

Airbags laterales (x2) y de cortina (x2)

ABS, con Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD), asistente de frenado

de emergencia (BA) y luces de frenado de emergencia (EBS).

Control de Estabilidad (VSC) y Control de Balanceo de tráiler (TSC).

Control de Tracción (TRC).

Control de Tracción activo (A-TRC).

Asistente de arranque en pendientes (HAC).

Asistente de descenso en pendientes (DAC).

Bloqueo de Diferencial Trasero.

Diferencial de Deslizamiento limitado electrónicamente (Auto LSD).

Faros antiniebla delanteros.

Faro antiniebla traseros.

Apoya cabezas traseros (x3) .

Cinturones de Seguridad delanteros de 3 puntos regulables en altura con pretensionador y limitador de fuerza (x2).

Cinturones de seguridad traseros inerciales de 3 puntos (x3).

Testigo de cinturón de seguridad para todas las plazas.

Anclajes ISOFIX (X2) y anclaje para correa superior (x2).

Alarma de puertas abiertas en movimiento e indicador en display de cada puerta.

Sistema de alarma antirrobo e inmovilizador de motor.

* **Equipamiento OFF ROAD 4X4:**

Bumper delantero.

Bumper Trasero.

Enganche reforzado para tráiler con acoples perno/bocha.

Kit modulo instalación luz tráiler.

Soporte porta matafuego.

Soporte Cubre Diferencial.

Soporte porta rueda auxilio.

Soporte protector cubre tanque combustible

Soporte protector cubre caja de velocidad

Tanque de combustible suplementario

Grilletes corazón rojos x 2.

Grilletes rectos x 2.

Malacate 13500 con plasma IBS 6100 Kg. 12 v. con control remoto.

Cúpula con caja ciega con vidrio en puerta trasera.

Snorkel.

Juego de Fender.

Cajón porta objeto con cerradura,

Neumáticos BF Goodrich MT.

Equipo de comunicaciones BLU instalado.

Equipo de comunicaciones VHF instalado.

Sistema de Barral 7 Sirena con comando, marca King Vox instalado.

Snorkel para caño de escape.

Botiquín de Primeros Auxilios.