Licitación Privada Nº 04/24.
Expediente Nº 299 - M.E. -24.
Fecha y Hora de Apertura: jueves 27 de junio  de 2024 a las 10:00 horas. 
______________________________________________________________________

                                                    NOMBRE Y DOMICILIO DEL PROVEEDOR

                                            
                                 Sírvase cotizar por el renglón que se detalla a continuación, de acuerdo a las especificaciones técnicas que se adjuntan al Pliego de Cláusulas Generales y Particulares de la presente Licitación Privada Nº 04/24, debidamente firmada y sellada.
      Atentamente.

Objeto del llamado: S/ ADQ. COMPUTADORAS C/ DESTINO DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.-

RENG.	CANT.	ESPECIFICACIONES	UNIT.	TOTAL	
1.-	5	Computadora de escritorio Infraestructura Educativa.
Características: En el detalle que continúa, la configuración solicitada es la mínima. Los oferentes deberán detallar marca y modelo de los dispositivos a entregar y/o adjuntar folletería ilustrativa.
Procesador: Tipo Intel Core i7 12  generación, AMD Ryzen 7000 o superiores.  5 ghz o superior. Sin importar la marca o modelo ofertado, el CPU debe tener una antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no mayor a 24 meses.
Motherboard:
Memoria :Soporte para DDR5 7800(OC) / 7600(OC) / 7400(OC) / 7200(OC) / 7000(OC) / 6800(OC) / 6600(OC) / 6400(OC) / 6200(OC) / 6000( OC) / 5800(OC) / 5600(OC) / 5400(OC) / 5200(OC) / 4800 / 4000 MT/s módulos de memoria -4 zócalos DIMM DDR5 que admiten hasta 192 GB (48 GB de capacidad DIMM única) de memoria del sistema -Arquitectura de memoria de doble canal - Compatibilidad con módulos de memoria DIMM 1Rx8/2Rx8 sin búfer ECC (funcionan en modo no ECC)- Compatibilidad con módulos de memoria DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 sin búfer y sin ECC- Soporte para módulos de memoria Extreme Memory Profile (XMP)
Gráfica Integrada 1 x puerto HDMI, que admite una resolución máxima de 4096x2160@60 Hz -1 x DisplayPort, compatible con una resolución máxima de 4096x2304@60 Hz
LAN Chip LAN Realtek® de 2,5 GbE (2,5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)
Módulo de comunicaciones inalámbricas WIFI a, b, g, n, ac, ax, compatible con bandas de frecuencia portadora de 2,4/5/6 GHz - BLUETOOTH 5.3 -Soporte para estándar inalámbrico 11ax 160MHz
Zócalos de Expansión 1 x ranura PCI Express x16, compatible con PCIe 4.0 y ejecutándose en x16 (PCIEX16) - Interfaz de almacenamiento 1 x conector M.2 (Socket 3, clave M, soporte para SSD tipo 2280 PCIe 4.0 x4/x2) (M2A_CPU)
Conjunto de chips: 1 x conector M.2 (Socket 3, clave M, soporte para SSD PCIe 4.0 x4/x2 tipo 22110/2280) (M2P_SB) -4 conectores SATA de 6 Gb/s -Compatibilidad con RAID 0, RAID 1, RAID 5 y RAID 10 para dispositivos de almacenamiento SATA
USB 1 puerto USB Type-C ® en el panel posterior, compatible con USB 3.2 Gen 2x2 -1 x puerto USB Type-C ® con soporte USB 3.2 Gen 2, disponible a través del encabezado USB interno - 1 puerto USB 3.2 Gen 2 tipo A (rojo) en el panel posterior -1 x puerto USB 3.2 Gen 1 en el panel posterior -4 x puertos USB 2.0/1.1 disponibles a través de los cabezales USB internos - 4 x puertos USB 2.0/1.1 en el panel posterior
Conectores Internos E/S 1 conector de alimentación principal ATX de 24 pines -1 conector de alimentación ATX de 12 V de 8 pines -1 conector de alimentación ATX de 12 V de 4 pines - 1 x encabezado del ventilador de la CPU- 3 x cabezales de ventilador del sistema -2 conectores M.2 hembra 3 -4 conectores SATA de 6 Gb/s- 1 x encabezado del panel frontal -1 x encabezado de audio del panel frontal -1 x conector USB Type-C® , compatible con USB 3.2 Gen 2 -1 conector USB 3.2 Gen 1 -2 cabezales USB 2.0/1.1 -2 x conectores de tarjeta adicional Thunderbolt™ -1 botón de reinicio -1 x puente de reinicio -1 x puente CMOS transparente Panel E/S Trasero :  2 x conectores de antena SMA (2T2R) - 1 x puerto USB Type-C ® , con soporte USB 3.2 Gen 2x2 -1 puerto USB 3.2 Gen 2 tipo A (rojo) -3 puertos USB 3.2 Gen 1 - 4 puertos USB 2.0/1.1 -1 puerto HDMI -1 puerto DisplayPort- 1 puerto RJ-45 -1 x conector de salida óptica S/PDIF -2 x conectores de audio
Formato Factor de forma Micro ATX; 24,4 x 24,4 cm.
Memoria: 32 GB DDR5 6000mhz o superior. El equipo se deberá poder ampliar a un mínimo de 192 GB.
Video:  Reloj de la memoria 14000MHz - Tamaño de la memoria 8GB - Tipo de memoria GDDR6 - Ancho de banda de memoria (GB/seg) 448GB/s - Tarjeta PCI-E 4,0 x 16 - Resolución máxima digital 7680x4320 - Vista múltiple 4 - DirectX 12- Producción DisplayPort 1.4a *2 -HDMI 2.1 *2 
Disco Rígido: uno (1) -  InterfazPCI-Express 4.0x4, NVMe 1.3  -Factor de forma M.2 -280 - Capacidad total 1000GB -Caché DDR externo DDR4 1GB - Velocidad de lectura secuencial Hasta 5000 MB/s - Velocidad de escritura secuencial Hasta 4400 MB/s – y un (1) SATA III o superior con 1TB de capacidad como mínimo.

Sigue al dorso ///
-2-			
RENG.	CANT.	ESPECIFICACIONES	UNIT.	TOTAL	
		Card Reader: interno 3 ½ compatible con Secure Digital cards, MultiMedia cards, Memory Stick, Memory Stick Pro, xD Picture cards, etc.
Kit teclado y mouse: teclado con botones multimedia, en castellano tipo QWERTY expandido español o latinoamericano y mouse láser con scroll, tipo Genius (NO KIT de GABINETE).
Gabinete: Midtower con fuente de alimentación 750 Watts 80 Plus Bronze o superior. 

El equipo se deberá proveer con CD de drivers de motherboard además de cualquier otro dispositivo instalado, y cables de conexión de alimentación.
Garantía escrita: Mother, Micro y Monitor: 36 meses como mínimo. Memorias: garantía de por vida. Resto de las componentes: 12 meses como mínimo.			
2.-	5	Monitor: Tamaño del panel (diagonal) 27"VA 1500R - Área de visualización de la pantalla (HxV) 597,88 x 336,31 (mm) -Resolución 1920 x 1080 (FHD) -Tamaño de píxel 0,3114*0,3114 -Relación de contraste 3000:1 - Ángulo de visión 178°(H)/178°(V) - Frecuencia de actualización 165Hz -Conectividad HDMI 1.4 x2, Puerto de pantalla 1.2 x1 - Puerto(s) USB USB 3.0x2 - Tipo de energía Incorporado.-
Garantía escrita: Mother, Micro y Monitor: 36 meses como mínimo. Memorias: garantía de por vida. Resto de las componentes: 12 meses como mínimo.			
		
TOTAL……	
………...………	_________
$
=========	

SON PESOS (en letras)……………………………………………………....................................................................................................

•	Mantenimiento de la Oferta: Cuarenta y Cinco (45) días hábiles.

•	Plazo de Entrega: Diez (10) días corridos.

•	Condiciones de Pago: El pago se efectuara de acuerdo a lo pactado en el Art. 13 de las condiciones particulares mediante Acreditación en Cuenta Corriente que el proveedor tenga habilitada en el Banco del Chubut S.A.- 

                      ………………...…...………
                      Firma y sello del Oferente

LUGAR DE APERTURA: MINISTERIO DE EDUCACION.

ENTREGA DE SOBRES: MESA DE ENTRADAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION (9 DE JULIO 24 - RAWSON).