Concurso Privado de Precios Nº 46/22.-
Expediente Nº 2871-M.E.-22.-
Apertura: Viernes 16 de Diciembre  de  2022 a las 10:00 horas.-

                                                               NOMBRE Y DOMICILIO DEL PROVEEDOR
                                                                    NO VALIDO PARA COTIZAR

                                            Sírvase cotizar el precio por los suministros que se detallan y especifican a continuación, siendo condición indispensable dar cumplimiento a las especificaciones y cláusulas que rigen el presente. A los efectos del Impuesto al Valor Agregado, se considerará a este Organismo como Consumidor Final.

Atentamente.

Objeto del llamado: “S/ADQ. INSUMOS TECNOLOGICOS PARA OFICINAS VARIAS DEPENDIENTES DE LA SEDE MINISTERIAL”.
RENG.	CANT.	ESPECIFICACIONES	P/ UNIT.	TOTAL	
1.-	03	Computadora de escritorio. 
Características: En el detalle que continua, la configuración es la mínima. Los oferentes deberán detallar marca y modelo de los dispositivos y/o adjuntar folletería ilustrativa.
Procesador: tipo Intel Core i5 10400, AMD Ryzen 5 3400G o superiores
Motherboard: Slots PCI-E x1: 1Slots PCI-E x16: 1Slot M.2: 1Serial ATA III 6Gb/seg: 4USB 2.0: 6USB 3.2: 4.
Memoria: 8 GB DDR o superior. El equipo se deberá poder ampliar a un mínimo de 32GB. 
Video: con salida D-Sub y HDMI con soporte 4K.
Sonido: Chipset integrado HD Audio con soporte para 7.1 canales.
Placa de Red:10/100/1000 Mbps, que cumpla los estándares internacionales de conexión LAN IEEE 802.3x Full Duplex, 10BASE-T, 100BASE-TX. 1000BASE-T.
Disco rígido: un (1) SSD SATA III de 480GB.
Card Reader: interno 3 ½ compatible con Secure Digital cards, Multimedia cards, Multimedia cards, Memory Stick, Memori Stick Pro, Xd Picture cards, etc.
Kit teclado y mouse: teclado con botones multimedia, en castellano topo QWERTY expandido español o latinoamericano y mpuse laser con scroll, tipo Genius. Gabinete: ATX con fuente de alimentación 650 Watts o superior.
Garantía: Mother, micro: 36 meses como mínimo. Memorias: garantía de por vida. Resto de las componentes: 12 meses como mínimo.			
2.-	03	Monitor.
LCD de al menos 18,5 pulgadas Wide Screen, resolución de 1366 x 768 pixeles, 16,2 millones de colores, Dot Pich .26 o superior, contraste (typ) 600:0, señal de entrada RGB analógica.
El equipo se deberá proveer con CD de drivers de motherboard además de cualquier otro dispositivo instalado, y cables de conexión de alimentación. 
Garantía escrita: 36 meses como mínimo.			
3.-	05
	Conector y cable HDMI VGA H C Audio.			
4.-	05	NanoStation M5 Ubiquiti
Dimensions: 294 x 31 x 80 mm
Weight: 400g
Power Supply: (PoE): 24V, 0.5A
Max Power Consumption: 8W
Power Method: Passive PoE (Pairs 4, 5 +; 7,8 Return)
Operating Frequency: 5170-5875 MHz
Gain: 14.6 – 16.1 dBi
Networking Interface: (2) 10/100 Ethernet Ports
Processor Specs: Atheros MIPS 74Kc, 560 MHz
Memory: 64 MB DDR2, 8 MB Flash
Frequency: 5GHz
Cross-pol Isolation: 22 dB Minimum.
Max. VSWR 1.6:1
Beamwidth: 43° (H-pol) / 41° (V-pol) / 15° (Elevation)
Polarization: Dual Linear
Enclosure: Outdoor UV Stabilized Plastic 
Mounting: Pole-Mount (kit included)
Operanting Temperature: -30 to 75° C (-11 TO 167°f)
Operating Humidity: 5 to 95% Noncondensing
Wireless Approvals: FCC Part 15.247, IC RS210, CE 
RoHS Compliance: Yes			
5.-	01	Impresora Multifunción
Método de Impresión Tipo Electrofotográfica (la imagen es transferida mediante atracción eléctrica selectiva, utilizando una fuente de emisión de luz, como por ejemplo laser guiado o matriz LED, fijándolo al papel mediante la aplicación de calor).
Tamaños de papel soportados al menos: Carta (29.7cm x 21.59cm). A4 (29.7CM X 21.0cm). Oficio (35.56cm x 21.59cm).
Opción de impresión Capacidad de Impresión en Blanco y Negro (monocromática).
Resolución mínima Función de impresión y escaneo: al menos 1200x1200 puntos por pulgada. Función de copiado: al menos 600x600 puntos por pulgada
Lenguajes de impresión: PCL 5 o PCL 6 o compatible superior.
Conectividad al equipo host y/o red: vía puerto USB 2.0, Vía puerto 1000BaseT Gigabit Ethernet (RJ45) y protocolo TCP/IP, con soporte tanto para IPv4 como IPv6.			
6.-	01	Impresora Láser de Mediano Volumen de Trabajo
Para pequeños grupos: hasta 10 usuarios
Características: en el detalle que continua, la configuración solicitada es la mínima. Los oferentes deberán detallar marca y modelo de los dispositivos a entregar y/o adjuntar folletería ilustrativa.
Velocidad: no menos a 30 ppm en tamaño A4
Salida de la primera página: 8 segundos o menos.
Resolución: 1200 x 1200 dpi, o superior.
Procesador: 266 MHz
Memoria: 16 MB como mínimo
Ciclo mensual: 25.000 páginas por mes
Bandeja de entrada: 250 páginas
Impresión dúplex: automática
Tamaño del papel: 7,62 x 12,70 cm a 21,59 x 35,56 cm (carta, legal, ejecutivo, A4, etc.)
Tipo de papeles: papel (de oficina, premium, multipropósito, reciclado, etc.), sobres, cartulinas, etiquetas, transparencias, etc.
Sistema operativo: Windows 10, 8.1, 8 y 7: 32 bits, Linux
Conectividad: puerto USB (compatible con USB 2.0), conexión directa a LAN (interface para red 10/100 Base TX). Red inalámbrica WiFi compatible al menos con IEEE802.11n/g.
Alimentación eléctrica: 220 V (+- 10%) – 50Hz (+- 3Hz) sin necesidad de transformador externo 110V/220V para su fuente de alimentación.
Deberán proveerse los manuales de usuario, instaladores y todos los cables de conexión del equipo con la CPU y de alimentación a la red eléctrica.
Deberá proveerse el cartucho tóner.
Garantía escrita: 12 meses 
Se deberá especificar el modelo y precio actual del cartucho de tóner original, y de corresponder, el tambor de revelado (drum), y su durabilidad calculada como el promedio de impresiones en pagina A4 en 5% de cobertura.
			
		TOTAL……	………..………	$
==========	

SON PESOS (en letras)……………………………………………………………………………………………………………………………………

CONDICIONES GENERALES

Mantenimiento de la Oferta: Será de (QUINCE) 15 días hábiles a contar desde el día siguiente de la fecha de apertura.
Entrega de Mercadería: Será de (DIEZ) 10 días corridos a contar a partir de la recepción  de la Orden de Compra.
Condiciones de Pago: El pago se efectuará por la Tesorería General de la Provincia, con depósito en una Cuenta Bancaria que el beneficiario tenga habilitada en el Banco del Chubut S.A., a los (DIEZ) 10 días, previa presentación de la correspondiente factura, con la  debida conformidad  de los elementos entregados y de la documentación requerida para estos efectos.
Los precios cotizados se entenderán puesta la mercadería en los depósitos del Ministerio de Educación, cuyo domicilio es Mariano Moreno 435 de la ciudad de Rawson, Chubut, corriendo el embalaje, acarreos, descarga y seguros por cuenta del adjudicatario.

A cada propuesta se acompañara lo siguiente:
a)	Oferta.
b)	Certificados extendidos por el Banco del Chubut S.A. y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Productivo, de no encontrarse comprendido en situación de deudor moroso establecido en el Artículo 102º - inciso (d - Ley II - Nº 76 (Antes Ley Nº 5447).
c)	Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales actualizado a la fecha de apertura, emitido por la Dirección General de Rentas de la Provincia del Chubut.
d)	Certificado de Documentación Vigente, emitido a través de la oficina de Contrataciones de la Provincial.
e)	Indicar Marca. 

…///
3

•	De no contar con stock para la entrega establecida en las Condiciones Generales se ruega no cotizar.
•	Todos los casos no previstos en el presente llamado se regirán por la Ley II – Nº 76 (Antes Ley Nº 5447), Decreto Nº 777/06  y toda otra Disposición vigente para el régimen de Contratación del Estado Provincial.
•	Toda modificación establecida en las cláusulas generales será causal de rechazo.                                                        

……………………………………
                                                                                                  Firma y sello del Oferente

Lugar de Apertura: MINISTERIO DE EDUCACION

9 de Julio 24 – Rawson – Chubut 
 	TEL. 482341/482344-Fax. 4481745 (Dirección de Compras)